Инструкция по заливке софта в ресивер Alligator и Panthera

Копируем файл прошивки на USB-флешку, вставлляем в ресивер, в USB-разьем. Нажимаем на пульте самую нижнюю правую кнопку, появится список файлов, которые есть на диске. После этого нажимаем синюю кнопку на пульте (ПО)и появится список софта для ресивера. Выбираем нужный файл и прошиваем. 

ВАЖНО: Перед тем как заливать софт, прошиваем новый загрузчик, который есть в архиве, а после этого и сам софт.